1. 친환경 건축 중 벽면녹화의 의의와 적용 및 응용방법

1-1 벽면녹화의 의의 : 벽면녹화란 건축물의 벽면을 녹화 공간으로 활용하는 방법으로 건축물의 벽면, 각종 울타리, 방음벽, 콘크리트 옹벽 등의 인공적으로 만들어진 입면에 대하여 식물을 도입하여 녹음으로 피복하는 것이다.

1-2 벽면녹화의 목적 : 도시 내외의 인공공간에 생물들의 서식처를 조성

녹피율을 높여 경관향상의 수단으로서의 역할

열섬현상 저감, 건물의 단열성 향상, 소음저감, 대기정화

(최근들어 많이 설치되고 있는 벽면녹화는  단순히 열섬현상 저감이라는 문제만을 생각한다면 벽면녹화가 최선이 아닐 순 있으나, 다양한 장점들을 놓고 본다면 무리없이 현대화된 도시에 설치할 수 있는 가장 편리하면서도 좋은 환경을 개선할수 있는 장치라고 생각한다. 또 내부 벽면녹화로 인해 하나의 건물에 두가지의 공간을 느낄 수 있는 효과도 건축적인 요소로써 좋은 방법이 될 수 있을 것 같다.)

1-3 벽면녹화 적용 및 응용 방법

①판넬유형 벽면녹화 : 식물의 섬유질이나 화학섬유의 소재들로 판넬속에 넣어 판넬

자체가 인공토 역할을 하게 한 후 그 안에서 식물이 자랄 수

있는 판넬을 벽면에 부착해 고정하는 방식

②유니트 형 벽면녹화 : 식재 박스 등을 이용하여 일정면적을 하나의 유니트로 구성하고                              이를 연결하여 벽면을 녹화하는 방법

③포켓형 벽면녹화 : 펠트를 벽체에 취부한 뒤 인위적인 주머니를 형성에 그 주머니

안에 식물을 식재하는 방식 식물선택의 폭이 좁으나 면적크기에

제한 없이 시공이 가능하다.

④매쉬형 벽면녹화 : 벽을 타고 오르는 식물을 벽면 하부에 식재하고 이 식물이 벽면에                          설치된 매쉬를 타고 올라 녹화되도록 하는 방식

2. 친환경 건축의 의의와 전망

2-1 친환경 건축의 의의　：인간의 건축 활동이 과거의 소비적, 폐기적 생산 활동에서 탈피하 여 순환적이며 자연공생적인 건축 활동을 통해 환경 부하를 저감하고, 인간의 삶의 질을 향상 시키는 순환형 건축 활동이다.

2-2 친환경 건축의 전망 : 우리나라에 친환경 건축이 도입된 지는 얼마 되지 않앗지만, 더 많은 기술을 개발하고 연구하고 실천한다면 친환경건축의 실용화 단계에 빠르게 다가갈 수 있을 거라고 생각한다.