1.친환경 건축 중 벽면녹화의 의의와 적용 및 응용방법

1-1. 의의

등반부착형  : 건물 혹은 구조물의 기붕에 덩굴식물을 식재하여 덩굴의 신장에 따라 입면에 직접 부착시켜 등반 녹화를 하는 방업으로 입면의 콘크리트 블럭, 거친 벽돌 등 다공질의 상태 혹은 크고 작은 요철이 많은 경우에 이용되는 방식

2. 하수형 : 입면의 상부나 옥상에 식재용기를 설치하고 신장하는 덩굴을 늘어뜨려 녹화하는 방법으로 베란다,  에 식재용기를 설치하고 녹화할수도 있음. 늘어지는 덩굴을 그대로 두어도 되나, 덩굴이 바람에 흔들리지 않도록 입면에 보조재를 설치하여 부착시킬수도 있음

3. 면적형: 입면의 요소에 식재공간을 설치하고 덩굴식물을 식재하여 사방으로 부착시키는 방법으로 입면 면적이 넓고 식재공간 설치가 가능한 경우

1-2. 적용 방법

1. 경관향상- 삭막한 인공벽면을 녹색의 쾌적한 도시공간으로 창출

- 인공구조물의 단조로움 해소 및 콘크리트의 위압감 감소

2. 에너지 절감 - 식물의 태양복사열 차단 과 식물체의 증산작용으로 벽면 온도저하

- 여름철 28도, 냉방시 30%절감

3. 건축물의 이미지 향상 - 건물의 계절적 변화로 건물이미지 향상

4. 건축물의 내구성 향상 - 산성비 및 자외선 차단으로 벽면보호, 침식, 도료 탈색 등이

방지되어 건물수명 연장

5. 도시의 소생태계 조성 - 곤충 등 소동물의 서식처 및 피난처

- 지역생태네트워크내의 eco-bridge의 역할

2. 친환경건축의 의의와 전망

2-1.의의

친환경 건축의 의의⇒환경의 질과 생활의 질을 동시에 향상시킬 수 있는 건축

친환경건축은 건축물의 환경성을 높이기 위하여 환경영향을 최소화하고, 에너지 등의 자원활용을 효율화 한다.

환경보호뿐만 아니라 건강한 삶의 터전과 아울러 경제발전에도 기여 하는 건축, 환경 친화적 건축은 환경문제를 근본적으로 해결하고 예방하고자 하는 목적 하에 모든 개발행위와 경제활동에서 환경을 중요하게 배려하여 환경에 미치는 악영향을 최소화시키는 건축을 말한다.

2-2. 전망

세계적으로 직면한 환경 위기와 자원 고갈 문제로 산업 전 분야에 녹색성장이 요구되고 있다. 특히, 건축물의 경우는 에너지 소비의 1/3, 자원 소비의 40%, 이산화탄소 배출의 50%를 차지할 만큼 환경오염의 주범 중 하나이다. 건축물은 건설과정에서 필연적으로 토양생태계를 파괴한다. 냉.난방 그리고 취사에 필요한 에너지를 외부로 부터 공급받아야만 하고, 그 결과로 배기가스와 폐열 등을 외브에 방출한다. 이 때문에 국가에서도 친환경 건축물 인증 제도를 시행하며 적극적으로 친환경 건축을 권장하고 나섰다. 아직 건설비용이 많다는 단점이 있지만 친환경 건축 기술은 앞으로도 개선되고 발전하여 환경 보호에 이바지할 것이라 전망된다.