1. 벽면녹화는 외벽에 식물을 이용하여 피복역활을 할수있게 해주는 것이다. 벽면녹화는 건물로 하여금 자연친화적인 느낌을 들게하고 따로 공원을 조성하기 않아도 되어 기존건물에서 쉽게 친환경건축을 할수있게 할 수 있어 엄청난 경제적 효과를 창출할수 있다. 또한 도심열섬효과 완화와 에너지절약 부분에서 상당한 이로운점을 가지고 있다. 벽면녹화는 대체적으로 입면에서 식물소재로 피복하여 식물이 성장할수있게 할수있어야 하며 외벽의 면적이 매우크기 때문에 장점을 더울 부각시킬 수 있다.

벽면녹화의 방식으로는 건물 혹은 구조물의 지붕에서 식물을 식재하여 덩굴에 신장에 따라 입면에 부착시켜 녹화시키는 등반녹화방식과 입면의 상부나 옥상에 성장시켜 떨어뜨리는 하수형등이 대표적이다.

내가 생각해본 것은 콘크리트 외부벽면에 약 3cm~6cm정도의 구멍을 곳곳에 뚫어 종이같은 얇은 피복을 콘크리트 외벽과 구멍에 딱맞게 덮은후 씨앗을 심어 자라나게 하는 방법과

식물을 판에 붙여서 식물의 판과 콘크리트 벽면에 부착할수 있게 할수 있는 방법을 생각해보았다.

2.“환경문제가 인류의 생존과 직결된 최대의 현안으로 부각되면서 생태계 파괴로 직결되는 기존의 건축이 안고 있는 문제를 해결하기 위해 새롭게 대두된 대안건축의 한 형태” 라고 책에 정의되어있다. 고대의건축은 자연의 힘을 빌려 집을 지었고 생태계의 파괴라고 말할 수 없는 정도의 강도로 집을 지어왔다.  현대의 이르러서 집을 짓기위한 무분별한 파괴가 정당화 되고 있는 것은 사실이다. 하지만 지구는 이미 한계선에 다랬고 더 이상의 자연파괴를 일궈내서는 안된다 나는 친환경건축이 대안건축이 아닌 이제 모든건축의 기본적인 시스템 안에 있어야한다고 생각한다. 기존건축물에서부터 앞으로 지어질 건축물들의 이르기 까지 모든 것에 친환경적 요소가 있어야 한다고 생각한다. 물론 친환경적 요소에는 엄청난 코스트가 발생된다는 것은 당연한 것이다 기존에 쓰지않던 재료, 새로운 설계와 시공, 과학적인 지식등등 많은것들이 돈으로 다 빠져나갈 것이다 하지만 그럼에도 친환경을 고집하는 것은 앞으로 우리 후손들이나 후대에 내가 짓거나 혹은  다른사람이 지은 친환경적 건축물을 물려주고 또 그 후손들이 친환경건축을 이어나가 좀더 깨끗한 지구를 만들 수 있을 것이다.

그런 깨끗한 지구를 가꾸기 위한 건축의 첫 번째 기본이 친환경건축이 되어야한다고 나는 믿는다